# Indicaciones de seguridad para agitadores

- Sostenga la herramienta con ambas manos por los mangos previsto. La pérdida del control puede causar lesiones personales.

- Asegure una ventilación suficiente al mezclar materiales inflamables para evitar una atmósfera peligrosa. El vapor desarrollado puede ser inhalado o encendido por las chispas que produce la herramienta eléctrica.

- No mezcle comida.Las herramientas eléctricas y sus accesorios no están diseñados para procesar alimentos.

- Mantenga el cable alejado del área de trabajo. El cable puede enredarse con la cesta del mezclador.

- Asegúrese de que el contenedor de mezcla esté colocado en una posición firme y segura. Un contenedor que no está apropiadamente asegurado puede moverse inesperadamente.

- Asegúrese de que no salpique líquido contra la herramienta eléctrica.El líquido que ha penetrado en la herramienta eléctrica puede causar daños y provocar una descarga eléctrica.

- Siga las instrucciones y advertencias para el material que se va a mezclar.El material a mezclar puede ser dañino.

- Si la herramienta eléctrica cae en el material que se va a mezclar, desenchúfela inmediatamente y haga revisar la herramienta eléctrica por un técnico calificado.Alcanzar la cubeta con la herramienta todavía enchufada puede provocar una descarga eléctrica.

- No introduzca las manos en el recipiente de mezcla ni inserte ningún otro objeto mientras se está mezclando.El contacto con la cesta de la mezcladora puede ocasionar lesiones personales graves.

- Arranque y apague la herramienta sólo en el contenedor de mezcla. La cesta de la mezcladora puede doblarse o girar de manera descontrolada.

- No procese materiales propensos a explotar (p. ej. disolventes fácilmente inflamables). Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los vapores emanados.

- Observe las instrucciones y las indicaciones de advertencia en la hoja de datos de seguridad (SDB) del material a agitar. El material a agitar puede ser perjudicial para la salud.

- No utilice la herramienta eléctrica en un montante. La herramienta eléctrica no está autorizada para el uso estacionario.

- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.