# Sikkerhedsanvisninger for røreværk

- Hold værktøjet med begge hænder på de dertil beregnede håndgreb. Hvis du mister kontrollen, kan der ske personskade.

- Sørg for tilstrækkelig ventilation ved blanding af antændelige materialer for at undgå en farlig atmosfære. Udviklet damp kan inhaleres eller antændes af de gnister, som el-værktøjet danner.

- Bland ikke madvarer.El-værktøj og dets tilbehør er ikke udformet til behandling af madvarer.

- Hold ledningen ude af arbejdsområdet. Ledningen kan vikle sig ind i rørekurven.

- Sørg for, at blandebeholderen er placeret i en fast og sikker position. En beholder, der ikke er sikret forsvarligt, kan pludselig bevæge sig.

- Sørg for, at ingen væske sprøjter mod el-værktøjets hus.Væske, der trænger ind i el-værktøjet, kan forårsage skade og føre til elektrisk stød.

- Følg instruktionerne og advarslerne for materialet, der skal blandes.Materialet, der skal blandes, kan være skadeligt.

- Hvis el-værktøjet falder ned i materialet under blandeprocessen, skal du straks trække stikket ud og få en kvalificeret reparatør til at kontrollere el-værktøjet.Hvis du stikker hånden ned i kurven, mens værktøjet stadig er tilsluttet, er der risiko for elektrisk stød.

- Stik ikke hænderne eller genstande ned i rørekurven, mens der blandes.Kontakt med rørekurven kan medføre alvorlige kvæstelser.

- Værktøjet må kun startes og standes i blandebeholderen. Rørekurven kan bøje sig eller dreje ukontrolleret.

- Bearbejd ikke eksplosionsfarlige stoffer (f.eks. letantændelige opløsningsmidler). El-værktøj danner gnister, som kan antænde dampe.

- Følg anvisningerne og advarslerne i sikkerhedsdatabladet (SDB) for materialet, der omrøres. Materialet kan være sundhedsskadeligt.

- El-værktøjet må ikke benyttes i en stander. El-værktøjet må ikke benyttes stationært.