# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Stof, bijv. mineraal stof, kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Asbesthoudend materiaal mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden bewerkt.

- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.

##

- Bedien de toerentalschakelaar alleen bij stilstaand elektrisch gereedschap.

Draai de toerentalschakelaar (3) op de gewenste stand (I of II).

Met de toerentalschakelaar (3) kunnen 2 toerentalbereiken worden ingesteld.

Stand I:

Laag toerentalbereik

Stand II:

Hoog toerentalbereik

##

Om het elektrische gereedschap in gebruik te nemen drukt u op de aan/uit-schakelaar (1). Om de aan/uit-schakelaar (1) te vergrendelen, drukt u op de vergrendelingstoets (5) en laat u de aan/uit-schakelaar (1) los.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, drukt u kort op de aan/uit-schakelaar (1) en laat deze dan los.

##

Het gewenste toerental kan met het instelwiel voor de toerentalinstelling (2) van tevoren worden ingesteld (ook tijdens het gebruik).

Het noodzakelijke toerental is afhankelijk van het door te mengen materiaal en de werkomstandigheden.

##

Het elektronisch zacht aanlopen verhoogt het toerental langzaam, wanneer op de aan/uit-schakelaar (1) wordt gedrukt. Op die manier wordt wegspatten van het te mengen materiaal vermeden.

##

De Constant Electronic houdt een constant toerental bij onbelaste werking en bij bepaalde lastomstandigheden. Dit garandeert een gelijkmatig werkvermogen.

##

De aanduiding koolborstelwissel (9) knippert rood wanneer de koolborstels verbruikt zijn. De koolborstels moeten worden vervangen. Stuur hiervoor het elektrische gereedschap op naar een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch zie Klantenservice en gebruiksadvies.

##

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd starten van het elektrische gereedschap na een onderbreking van de stroomtoevoer.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-schakelaar (1) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elektrische gereedschap opnieuw in.