# Caractéristiques techniques

Agitateur |  | GRW 140
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 400
Puissance débitée | W | 500
Sélection de vitesse mécanique |  | ●
Démarrage progressif |  | ●
Présélection de vitesse de rotation |  | ●
Constante électronique |  | ●
Protection anti-redémarrage |  | ●
Régime à vide
1ère vitesse | tr/min | 200–480
2ème vitesse | tr/min | 300–750
Couple nominal
1ère vitesse | Nm | 10,2
2ème vitesse | Nm | 6,7
Porte-outil |  | M14
Diamètre maximal du malaxeur | mm | 140
PoidsA) | kg | 4,2
Classe de protection |  | / II

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.