# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

Poeiras, tais como poeira mineral podem ser prejudiciais. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegure uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

##

- Acione o seletor de velocidade apenas com a ferramenta elétrica parada.

Rode o seletor de velocidade (3) para a velocidade desejada (I ou II).

Com o seletor de velocidade (3) podem ser pré-selecionados 2 regimes de rotações.

Velocidade I:

Baixo regime de rotações

Velocidade II:

Elevado regime de rotações

##

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar (1). Para bloquear o interruptor de ligar/desligar (1), pressione a tecla de travamento (5) e solte o interruptor de ligar/desligar (1).

Para desligar a ferramenta elétrica, pressione brevemente o interruptor de ligar/desligar (1) e depois solte-o.

##

O número de rotações desejado pode ser pré-selecionado com a roda para a pré-seleção da velocidade de rotação (2) (mesmo durante o funcionamento).

O número de rotações necessário depende do produto a misturar e das condições de trabalho.

##

O arranque suave eletrónico aumenta lentamente o número de rotações, quando o interruptor de ligar e desligar (1) é pressionado. Deste modo, é evitado que o produto a misturar salpique.

##

O sistema de eletrónica constante mantém um número de rotações constante na marcha em vazio e com determinadas condições de carga. Isso garante um rendimento de trabalho constante.

##

A indicação de substituição das escovas de carvão (9) pisca a vermelho quando as escovas de carvão estão gastas. As escovas de carvão têm de ser substituídas. Para o efeito, envie a ferramenta elétrica para um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch ver Serviço pós-venda e aconselhamento.

##

A proteção contra rearranque involuntário evita que a ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente após uma interrupção da alimentação de corrente elétrica.

Para recolocar em funcionamento coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição desligada e ligue novamente a ferramenta elétrica.