# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

Örneğin madeni tozlar sağlığa zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu‌mak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcı‌nın veya onun yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara neden olabilir.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından işlenmelidir.

- Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
- P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hükümlerine uyun.

##

- Vites seçme şalterini sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.

Vites seçme şalterini (3), istenen vitese (I veya II) döndürün.

Vites seçme şalteri (3) ile 2 devir sayısı aralığı önceden seçilerek ayarlanabilir.

Vites I:

Düşük devir sayısı aralığı

Vites II:

Yüksek devir sayısı aralığı

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterine (1) basın. Açma/kapama şalterini (1) kilitlemek için kilit tuşuna (5) basın ve açma/kapama şalterini (1) bırakın.

Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterine (1) kısa bir süre basın ve ardından bırakın.

##

İstenen devir sayısı, hız ön seçimi ayarlama düğmesi (2) ile önceden seçilebilir (çalışma sırasında da).

Gerekli devir sayısı, karıştırılacak malzemeye ve çalışma koşullarına bağlıdır.

##

Elektronik düşük devirli başlangıç, açma/kapama şalterine (1) basıldığında devir sayısını yavaşça artırır. Bu, karıştırılacak malzemenin sıçramasını önler.

##

Sabit elektronikler rölantide ve belirli yük koşullarında sabit bir devir sayısını korur. Bu, tutarlı bir çalışma performansı sağlar.

##

Karbon fırçalar bittiğinde karbon fırça değişimi göstergesi (9) kırmızı renkte yanıp söner. Karbon fırçalar yenilenmelidir. Bunun için elektrikli el aletini Bosch elektrikli el aletleri Bakınız Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı yetkili servisine gönderin.

##

Yeniden başlatma emniyeti, elektrik beslemesinin kesilmesinden sonra elektrikli el aletinin kontrol dışı çalışmasını önler.

Aleti tekrar çalıştırmak için açma/kapama şalterini (1) kapalı pozisyonuna getirin ve elektrikli el aletini yeniden açın.