# Рабочие указания для перемешивания

- Избегайте разбрызгивания перемешиваемого материала. Иначе Вы можете поскользнуться, и электроинструмент может выйти из-под контроля.

- Старайтесь не работать с электроинструментом продолжительное время на сниженном числе оборотов. Поскольку это чревато перегревом мотора электроинструмента.

Выбор мешальной корзины зависит от смешиваемого материала.

Для материалов с низкой вязкостью, как напр., водоэмульсионные краски, лаки, клей, уплотняющая мастика, цементный шлам, используйте мешальную корзину с левой спиралью. При мешальной корзине с левой спиралью материал перемещается сверху вниз. Мешальная корзина прижимается вверх. Материал с низкой вязкостью смешивается, практически не разбрызгиваясь.

Для материалов с высокой вязкостью, как напр., готовая штукатурная смесь, бетон, цемент, эстрих-гипс, шпаклевочная масса, эпоксидные смолы, используйте мешальную корзину с правой спиралью. При мешальной корзине с правой спиралью материал опускается сверху вниз. Мешальная корзина втягивается в материал. Материал с высокой вязкостью оптимальным образом перемешивается.

Во время работы перемещайте электроинструмент вверх и вниз. После использования очищайте мешальную корзину.

- Храните электроинструмент в надежном месте. Следите за тем, чтобы он не мог упасть. В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.