# راه اندازی

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

گرد و غبار، برای مثال مواد معدنی، ممکن است برای سلامتی مضر باشند. لمس کردن یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و/یا بیماری های تنفسی کاربر یا افرادی که در آن نزدیکی می باشند، شود.
فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزبست هستند، کار کنند.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای مناسب برخوردار باشد.
- توصیه می شود از ماسک تنفسی ایمنی با کلاس فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

##

- کلید انتخاب دنده را فقط هنگام خاموش بودن ابزار برقی فعال کنید.

کلید انتخاب سرعت (3) را روی سرعت مورد نظر (I یا II) بچرخانید.

با کلید انتخاب دنده (3) می توان 2 محدوده سرعت را از پیش تنظیم کرد.

سرعت I:

محدوده سرعت کم

سرعت II:

محدوده سرعت بالا

##

برای راه اندازی ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (1) را فشار دهید. برای قفل شدن کلید روشن/خاموش (1)، دکمه قفل (5) را فشار دهید و کلید روشن/خاموش (1) را رها کنید.

برای خاموش شدن ابزار برقی، به صورت کوتاه روی کلید روشن/خاموش (1) فشار دهید و سپس رها کنید.

##

سرعت مورد نظر را می توان توسط چرخک تنظیم انتخاب سرعت (2) انتخاب نمود (همچنین درحین عملکرد).

سرعت مورد نیاز بستگی به ماده مخلوط شونده و شرایط کاری دارد.

##

با فشار دادن کلید روشن/خاموش (1)، استارت آهسته الکترونیکی، سرعت را به آرامی افزایش می دهد. به این ترتیب از پاشش ماده مخلوط شونده، جلوگیری می شود.

##

الکترونیک ثابت سرعت ثابتی را هنگام خلاص بودن و در شرایط بار مشخص حفظ می کند. این امر توان کاری یکنواختی را تضمین می کند.

##

وقتی جاروبک های ذغالی تمام شوند، نشانگر جاروبک های ذغالی (9) به رنگ قرمز چشمک می زند. جاروبک ذغالی را باید عوض کرد. برای این منظور ابزار برقی را به مرکز مجاز خدمات مشتریان Bosch برای ابزار برقی ارسال کنید رجوع کنید به خدمات و مشاوره با مشتریان.

##

محافظ استارت مجدد، از شروع به کار کنترل نشده ابزار برقی پس از قطع جریان برق جلوگیری می کند.

جهت راه اندازی دوباره، کلید روشن/خاموش (1) را در موقعیت خاموش قرار داده و ابزار برقی را مجدداً روشن کنید.