# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Sisse-/väljalüliti
(2) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderatas
(3) | Käiguvaliku lüliti
(4) | Tööspindel
(5) | Sisse-/väljalüliti lukustamisnupp
(6) | SegamisvispelA)
(7) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(8) | Harkvõti (2 x Ø 22 mm)
(9) | Süsiharjade vahetamisnäit

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.