# Tööjuhised segamiseks

- Vältige segatava aine laialipritsimist. Vastasel korral võite libiseda ja kaotada tööriista üle kontrolli.

- Vältige elektrilise tööriista pikaajalist töötamist väikesel pöörlemiskiirusel. Vastasel korral võib elektrilise tööriista mootor üle kuumeneda.

Segamisvispli valik oleneb segatavast materjalist.

Madala viskoossusega segatava materjali, nt dispersioonvärvi, laki, liimi, valumassi, tsemendilobri segamiseks kasutage vasakpoolse spiraaliga segamisvisplit. Vasakpoolse spiraaliga segamisvisplis suunatakse materjali ülalt allapoole. Segamisvisplit surutakse ülespoole. Madala viskoossusega segatavat materjali segatakse nii, et tekib vähe pritsmeid.

Kõrge viskoossusega segatavate materjalide, nagu nt valmiskrohvi, betooni, tsemendi, põrandamassi, pahtlimassi, epoksiidvaigu korral kasutage parempoolse spiraaliga segamisvisplit. Parempoolse spiraaliga segamisvisplis suunatatakse materjali alt ülespoole. Segamisvispel siseneb segatavasse materjali. Kõrge viskoossusega segatav materjal segatakse optimaalselt läbi.

Liigutage elektrilist tööriista töötamisel üles ja alla. Puhastage segamisvispel pärast kasutamist.

- Hoidke elektrilist tööriista turvalises kohas. Hoolitsege selle eest, et tööriist ümber ei kukus. Vastasel korral võite kahjustada elektrilist tööriista.