# Data teknis

Alat pengaduk |  | GRW 140
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Input daya nominal | W | 1400
Daya output | W | 500
Memilih tingkat putaran secara mekanis |  | ●
Start halus |  | ●
Pemilihan awal kecepatan putaran |  | ●
Kontrol elektronik konstan |  | ●
Perlindungan terhadap start ulang |  | ●
Kecepatan idle
Tingkat putaran pertama | min-1 | 200–480
Tingkat putaran kedua | min-1 | 300–750
Torsi nominal
Tingkat putaran pertama | Nm | 10,2
Tingkat putaran kedua | Nm | 6,7
Dudukan alat kerja |  | M14
Diameter tongkat pengaduk maksimal | mm | 140
BeratA) | kg | 4,2
Tingkat perlindungan |  | / II

A)

  Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.