# Pengoperasian awal

- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai de‌ngan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Debu, misalnya debu mineral, dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau gangguan saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.
Pekerjaan yang berkaitan dengan material yang mengandung asbes hanya boleh dilakukan oleh orang yang ahli.

- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat pengerjaan.
- Direkomendasikan untuk memakai masker antidebu dengan filter kelas P2.

Perhatikan peraturan yang berlaku di negara Anda terkait material yang akan dikerjakan.

##

- Hanya tekan switch selektor tingkat putaran saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Putar switch selektor tingkat putaran (3) ke tingkat putaran yang diinginkan (I atau II).

Dengan switch selektor tingkat putaran (3), 2 rentang kecepatan putaran dapat dipilih sebelumnya.

Tingkat putaran I:

Rentang kecepatan putaran rendah

Tingkat putaran II:

Rentang kecepatan putaran tinggi

##

Untuk pengoperasian awal perkakas listrik, tekan tombol on/off (1). Untuk mengunci tombol on/off (1), tekan tombol pengunci (5) dan lepaskan tombol on/off (1).

Untuk mematikan perkakas listrik, tekan singkat tombol on/off (1) dan kemudian lepaskan.

##

Kecepatan putaran yang diinginkan dapat dipilih sebelumnya dengan selektor penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran (2) (juga dapat dilakukan selama pengoperasian).

Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada adukan dan kondisi pengerjaan.

##

Start halus elektronik meningkatkan kecepatan putaran secara perlahan saat tombol on/off (1) ditekan. Dengan demikian, adukan tidak akan terciprat.

##

Kontrol elektronik konstan menjaga kecepatan putaran secara konstan saat pengoperasian tanpa beban dan pada kondisi beban tertentu. Hal ini menjamin hasil kerja yang merata.

##

Indikator penggantian carbon brush (9) berkedip merah jika carbon brush telah aus. Carbon brush harus diganti. Untuk itu, kirimkan perkakas listrik ke layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch lihat Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan.

##

Perlindungan terhadap start ulang mencegah perkakas listrik beroperasi kembali secara tidak terkendali setelah suplai daya listrik terputus.

Untuk mengoperasikan kembali perkakas, atur tombol on/off (1) ke posisi mati lalu hidupkan kembali perkakas listrik.