# Teknik veriler

Karıştırma Makinesi |  | GRW 140
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Giriş gücü | W | 1400
Çıkış gücü | W | 500
Mekanik vites seçimi |  | ●
Düşük devirli başlangıç |  | ●
Hız ön seçimi |  | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ●
Yeniden çalışma emniyeti |  | ●
Boştaki devir sayısı
1. vites | dev/dak | 200–480
2. vites | dev/dak | 300–750
Nominal tork momenti
1. vites | Nm | 10,2
2. vites | Nm | 6,7
Uç girişi |  | M14
Maksimum karıştırma ucu çapı | mm | 140
AğırlıkA) | kg | 4,2
Koruma sınıfı |  | / II

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.