# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

A porok, például az ásványi porok, egészségkárosító hatásúak lehetnek. A poroknak a kezelő vagy a közel‌ben tartózkodó személyek által történő megérintése vagy belégzése allergikus reak‌ciók‌at és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
A készülékkel azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek szabad megmunkálniuk.

- Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
- Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú porvédő álarcot használni.

A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolat‌ban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

##

- A fokozatválasztó kapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám mellett szabad átkapcsolni.

Fordítsa a fokozatváltó kapcsolót (3) a kívánt fokozatba (I vagy II).

A (3) fokozatváltó kapcsolóval 2 fordulatszám tartomány között lehet előre választani.

I. fokozat:

Alacsony fordulatszám-tartomány

II. fokozat:

Nagy fordulatszám-tartomány

##

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja meg a be-/kikapcsolót (1). A be-/kikapcsoló (1) reteszeléséhez nyomja meg a reteszelőgombot (5), és engedje el a be-/kikapcsolót (1).

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsolót (1), majd engedje el.

##

A kívánt fordulatszám a fordulatszám-előválasztó szabályozókerékkel (2) állítható be (üzem közben is).

A szükséges fordulatszám a keverendő anyagtól és a munkakörülményektől függ.

##

Az elektronikus lágyindítás lassan növeli a fordulatszámot, amikor a be-/kikapcsolót (1) megnyomja. Ezzel elkerülhető a keverendő anyag fröccsenése.

##

A konstanselektronika állandó fordulatszámot tart fenn üresjáratban és bizonyos terhelési körülmények között. Ez garantálja az egyenletes munkateljesítményt.

##

A szénkefecsere-kijelző (9) pirosan villog, amikor a szénkefék elhasználódtak. A szénkeféket meg kell újítani. Ehhez küldje el az elektromos szerszámot egy hivatalos Bosch vevőszolgálatra lásd Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás.

##

Az újraindulás elleni védelem az áramellátás megszakítása majd helyreállítása esetén meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan újraindulását.

Az ismételt üzembe helyezéshez hozza a (1) be-/kikapcsolót a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.