# Datos técnicos

Mezcladora |  | GRW 140
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 1400
Potencia útil | W | 500
Selector de velocidad mecánico |  | ●
Arranque suave |  | ●
Preselección de revoluciones |  | ●
Electrónica constante |  | ●
Protección contra rearranque |  | ●
Velocidad de giro en vacío
1.a velocidad | min-1 | 200–480
2.a velocidad | min-1 | 300–750
Par de giro nominal
1.a velocidad | Nm | 10,2
2.a velocidad | Nm | 6,7
Portaherramientas |  | M14
Máximo diámetro de cesta agitadora | mm | 140
PesoA) | kg | 4,2
Clase de protección |  | / II

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.