# Date tehnice

Agitator |  | GRW 140
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Putere nominală | W | 1400
Putere utilă | W | 500
Selectarea mecanică a treptelor de turaţie |  | ●
Pornire lentă |  | ●
Preselectare a turaţiei |  | ●
Sistem electronic constant |  | ●
Protecţie la repornire |  | ●
Turaţie în gol
Treapta 1 | rot/min | 200–480
Treapta 2 | rot/min | 300–750
Cuplu de strângere nominal
Treapta 1 | Nm | 10,2
Treapta 2 | Nm | 6,7
Sistem de prindere a accesoriilor |  | M14
Diametru maxim paletă de malaxare | mm | 140
GreutateA) | kg | 4,2
Clasă de protecţie |  | / II

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.