# Вказівки щодо роботи для перемішування

- Уникайте розбризкування змішуваного продукту. Інакше Ви можете посковзнутися, і електроінструмент може вийти у Вас з-під контролю.

- Не працюйте з електроінструментом тривалий час при зменшених кількостях обертів. Інакше мотор електроінструменту може перегрітися.

Вибір змішувальної насадки залежить від матеріалу, який змішується.

Для матеріалу з низькою в'язкістю, як напр., водоемульсійні фарби, лаки, клей, ущільнювальна мастика, цементний шлам, використовуйте змішувальну насадку з лівою спіраллю. У разі використання змішувальної насадки з лівою спіраллю матеріал опускається згори донизу. Змішувальна насадка притискується догори. Матеріал з низькою в'язкістю розмішується майже без бризок.

Для матеріалів з високою в'язкістю, напр., готові штукатурні суміші, бетон, цемент, розчин для монолітної підлоги, епоксидна смола, використовуйте змішувальну насадку з правою спіраллю. У разі використання змішувальної насадки з правою спіраллю матеріал піднімається знизу догори. Змішувальна насадка втягується в матеріал. Матеріал з високою в'язкістю оптимально перемішується.

Під час роботи піднімайте й опускайте електроінструмент. Після закінчення роботи прочищайте змішувальну насадку.

- Зберігайте електроінструмент в надійному місці. Запобігайте падінню інструмента. В іншому разі електроінструмент може пошкодитися.