# Технічні характеристики

Мішалка |  | GRW 140
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1400
Вихідна потужність | Вт | 500
Механічне перемикання швидкості |  | ●
Плавний пуск |  | ●
Встановлення кількості обертів |  | ●
Константна електроніка |  | ●
Захист від повторного пуску |  | ●
Частота обертання холостого ходу
1-а швидкість | об/хв | 200–480
2-а швидкість | об/хв | 300–750
Номінальний обертальний момент
1-а швидкість | Нм | 10,2
2-а швидкість | Нм | 6,7
Патрон |  | M14
Макс. діаметр змішувальної насадки | мм | 140
ВагаA) | кг | 4,2
Клас захисту |  | / II

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.