# Dati tecnici

Miscelatore |  | GRW 140
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 1400
Potenza erogata | W | 500
Selezione meccanica della velocità |  | ●
Avviamento graduale |  | ●
Preselezione del numero di giri |  | ●
Constant Electronic |  | ●
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ●
Numero di giri a vuoto
1ª velocità | giri/min | 200–480
2ª velocità | giri/min | 300–750
Coppia nominale
1ª velocità | Nm | 10,2
2ª velocità | Nm | 6,7
Attacco utensile |  | M14
Diametro max. della frusta di miscelazione | mm | 140
PesoA) | kg | 4,2
Classe di protezione |  | / II

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.