# Tekniset tiedot

Sekoituskone |  | GRW 140
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nimellisottoteho | W | 1 400
Antoteho | W | 500
Mekaaninen vaihteenvalinta |  | ●
Pehmeä käynnistystoiminto |  | ●
Kierrosluvun valinta |  | ●
Vakioelektroniikka |  | ●
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ●
Tyhjäkäyntikierrosluku
1. vaihde | min-1 | 200–480
2. vaihde | min-1 | 300–750
Nimellisvääntömomentti
1. vaihde | Nm | 10,2
2. vaihde | Nm | 6,7
Käyttötarvikkeen pidin |  | M14
Vispilän maksimihalkaisija | mm | 140
PainoA) | kg | 4,2
Suojausluokka |  | / II

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.