# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องผสมวัสดุ |  | GRW 140
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 AC4 0..‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1400
กำลังไฟเอาต์พุต | วัตต์ | 500
กลไกการเลือกเกียร์ |  | ●
ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวล |  | ●
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า |  | ●
ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌ |  | ●
ระบบป้องกันการกลับมาเดินเครื่อง |  | ●
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า
เกียร์ 1 | นาที–1 | 200–480
เกียร์ 2 | นาที–1 | 300–750
แรงบิดพิกัด
เกียร์ 1 | นิวตันเมตร | 10.2
เกียร์ 2 | นิวตันเมตร | 6.7
ตัวจับยึดเครื่องมือ |  | M14
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตะกร้อสูงสุด | มม. | 140
น้ำหนักA) | กก. | 4.2
ระดับการป้องกัน |  | / II

A)

  น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac