# 技術性數據

攪拌器 |  | GRW 140
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 AC4 0..‎
額定輸入功率 | W | 1400
輸出功率 | W | 500
機械式選檔 |  | ●
緩速起動 |  | ●
轉速設定 |  | ●
電子穩定控制系統 |  | ●
防止再起動功能 |  | ●
無負載轉速
1 檔 | 次／分 | 200–480
2 檔 | 次／分 | 300–750
額定扭力
1 檔 | Nm | 10.2
2 檔 | Nm | 6.7
工具夾頭 |  | M14
攪拌槳最大直徑 | mm | 140
重量A) | kg | 4.2
絕緣等級 |  | / II

A)

  不包括電源線和電源插頭的重量

本說明書提供的參數是以 230 V為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。