# Techniniai duomenys

Maišytuvas |  | GRW 140
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1400
Atiduodamoji galia | W | 500
Mechaninis greičių perjungimas |  | ●
Švelnus paleidimas |  | ●
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ●
Tuščiosios eigos sūkių skaičius
1. greitis | min–1 | 200–480
2. greitis | min–1 | 300–750
Nominalusis sukimo momentas
1. greitis | Nm | 10,2
2. greitis | Nm | 6,7
Įrankių įtvaras |  | M14
Maksimalus maišymo sraigto skersmuo | mm | 140
SvorisA) | kg | 4,2
Apsaugos klasė |  | / II

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.