# البيانات الفنية

خلاّط |  | GRW 140
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 AC4 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1400
قدرة الخرج | واط | 500
اختيار ترس السرعة يدويا |  | ●
البدء بإدارة هادئة |  | ●
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ●
المثبت الإلكتروني |  | ●
واقية إعادة التشغيل |  | ●
السرعة بدون حمل
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | 200–480‏
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | 300–750‏
عزم الدوران الاسمي
السرعة الأولى | نيوتن متر | 10,2
السرعة الثانية | نيوتن متر | 6,7
حاضن العدة |  | M14
أقصى قطر لأداة الخلط | مم | 140
الوزنA) | كجم | 4,2
فئة الحماية |  | ‎ / II

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.