# Sostituzione dell’accessorio

## Frusta di miscelazione con filettatura esterna M14

Avvitare la frusta di miscelazione (6) nell’alberino di trasmissione (4). A tale scopo, trattenere l’alberino di trasmissione (4) con una chiave a forchetta (apertura chiave 22 mm), e, mediante una seconda chiave a forchetta (apertura chiave 22 mm) serrare saldamente la frusta di miscelazione (6).

Lo smontaggio della frusta di miscelazione avviene in sequenza inversa.