# Tehnilised andmed

Segumikser |  | GRW 140
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 1400
Väljundvõimsus | W | 500
Mehaaniline käiguvalik |  | ●
Sujuvkäivitus |  | ●
Pöörlemissageduse eelvalik |  | ●
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ●
Taaskäivitumiskaitse |  | ●
Tühikäigu-pöörlemiskiirus
1. käik | min‒1 | 200–480
2. käik | min‒1 | 300–750
Nimipöördemoment
1. käik | Nm | 10,2
2. käik | Nm | 6,7
Tööriista tarvikukinnitus |  | M14
Maksimaalne segamisvispli läbimõõt | mm | 140
KaalA) | kg | 4,2
Kaitseklass |  | / II

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.