# Instrucţiuni de siguranţă pentru agitatoare

- Ţineţi scula electrică cu ambele mâini pe mânerele acesteia. Pierderea controlului poate cauza vătămări corporale.

- Pentru a evita o atmosferă periculoasă, asiguraţi ventilarea suficientă atunci când amestecaţi materiale inflamabile. Vaporii degajaţi ar putea fi inhalaţi sau aprinşi de scânteile produse de scula electrică.

- Nu amestecaţi produse alimentare.Sculele electrice şi accesoriile acestora nu sunt construite pentru procesarea produselor alimentare.

- Ţineţi cablul de alimentare în afara sectorului de lucru. Cablul poate fi prins în paleta agitatoare.

- Asiguraţi-vă că, rezervorul agitatorului este aşezat într-o poziţie stabilă şi sigură. Un rezervor care nu este asigurat corespunzător se poate deplasa în mod neaşteptat.

- Asiguraţi-vă că stropii de lichid nu ating carcasa sculei electrice.Lichidul pătruns în scula electrică poate provoca defecţiuni şi duce la electrocutare.

- Ţineţi seama de instrucţiunile şi avertismentele privitoare la materialul de amestecat.Materialul care urmează a fi amestecat poate fi nociv.

- Dacă scula electrică cade în materialul de amestecat, scoateţi-o imediat din priză şi daţi-o la verificat unui specialist calificat.Introducerea mâinilor în găleată cât timp scula electrică este încă în priză poate duce la electrocutare.

- Nu băgaţi mâinile în rezervorul agitatorului şi nu introduceţi niciun alt obiect în timpul amestecării.Contactul cu paleta agitatoare poate provoca răniri grave.

- Porniţi şi conduceţi scula electrică în jos numai în rezervorul agitatorului. Paleta agitatoare se poate îndoi sau învârti în mod necontrolat.

- Nu prelucra materiale cu pericol de explozie (de exemplu, solvenţi uşor inflamabili). Sculele electrice generează scântei care pot aprinde vaporii degajaţi.

- Respectă instrucţiunile şi avertismentele din fişa cu date de securitate (FDS) a materialului de amestecat. Materialul de amestecat poate fi nociv pentru sănătate.

- Nu utiliza scula electrică pe un stativ. Scula electrică nu este adecvată pentru funcţionare staţionară.