# Sekoituskoneiden turvallisuusohjeet

- Pidä kiinni työkalun molemmista kädensijoista. Työkalun hallinnan menettäminen voi aiheuttaa tapaturmia.

- Varmista riittävän tehokas tuuletus, kun sekoitat palonarkoja materiaaleja, joista voi haihtua vaarallisia höyryjä. Muuten saatat hengittää materiaalista haihtuvia höyryjä tai sähkötyökalusta syntyvä kipinä voi sytyttää palonaran höyryn.

- Älä sekoita elintarvikkeita.Sähkötyökaluja ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden käsittelyyn.

- Pidä sähköjohto etäällä työskentelyalueelta. Sähköjohto saattaa takertua sekoitusvispilään.

- Varmista, että sekoitusastia on tukevasti ja kunnolla paikallaan. Epävakaa astia saattaa siirtyä odottamatta paikaltaan.

- Varmista, ettei nestettä roisku sähkötyökalun rungon päälle.Sähkötyökalun sisään pääsevä neste voi johtaa vaurioihin ja sähköiskuun.

- Noudata sekoitettavaa materiaalia koskevia ohjeita ja varoituksia.Sekoitettava materiaali voi olla terveydelle haitallista.

- Jos sähkötyökalu uppoaa sekoitettavaan materiaaliin, irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta ja anna valtuutetun huoltoasentajan tarkastaa sähkötyökalu.Sähköiskuvaara, jos työnnät kätesi ämpäriin työkalun ollessa edelleen kytkettynä sähköverkkoon.

- Älä työnnä kättäsi tai muita esineitä sekoitusastiaan sekoitustyön aikana.Sekoitusvispilän koskettaminen voi johtaa vakaviin tapaturmiin.

- Käynnistä ja sammuta työkalu vain sekoitusastiassa. Sekoitusvispilä voi muuten taipua tai pyöriä hallitsemattomasti.

- Älä työstä räjähdysvaarallisia aineita (esim. herkästi syttyviä liuottimia). Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää palonarat höyryt.

- Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja sekoitettavaa ainetta koskevia ohjeita ja varoituksia. Sekoitettava aine voi olla terveydelle haitallista.

- Älä käytä sähkötyökalua telineessä. Sähkötyökalua ei saa käyttää kiinteästi asennettuna.