# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

Prahovi, npr. mineralni prahovi, so lahko zdravju škodljivi. Stik s kožo ali vdihavanje takšnega prahu lahko povzroči alergijske reakcije in/ali obolenja dihal uporab‌nika ali oseb v bližini.
Materiale z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.

- Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
- Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrirnim razredom P2.

Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovane materiale.

##

- Stikalo za izbiro stopnje aktivirajte samo, ko električno orodje miruje.

Stikalo za izbiro stopnje (3) zavrtite na izbrano stopnjo (I ali II).

S stikalom za izbiro stopnje (3) je mogoče vnaprej izbrati 2 stopnji števila vrtljajev.

Stopnja I:

Območje manjšega števila vrtljajev

Stopnja II:

Območje večjega števila vrtljajev

##

Za zagon električnega orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (1). Za zaklep stikala za vklop/izklop (1) pritisnite blokirni gumb (5) in izpustite stikalo za vklop/izklop (1).

Za izklop električnega orodja na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop (1) in ga nato izpustite.

##

Želeno število vrtljajev lahko izberete z nastavitvenim kolescem za izbiro števila vrtljajev (2) (tudi med delovanjem).

Potrebno število vrtljajev je odvisno od materiala, ki ga želite mešati, in delovnih pogojev.

##

Elektronski mehki zagon počasi zviša število vrtljajev, ko pritisnete stikalo za vklop/izklop (1). S tem se prepreči brizganje materiala, ki ga mešate.

##

Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev vzdržuje nespremenljivo število vrtljajev v prostem teku in pri določeni obremenitvi. S tem se zagotavlja enakomerno delovanje.

##

Prikaz za zamenjavo grafitnih krtačk (9) utripa rdeče, ko so grafitne krtačke obrabljene. Grafitne krtačke morate zamenjati. Električno orodje pošljite pooblaščenemu serviserju za električna orodja Bosch glejte Servisna služba in svetovanje uporabnikom.

##

Zaščita pred ponovnim zagonom prepreči nenadzorovan vklop električnega orodja po prekinitvi električnega napajanja.

Za ponovni zagon stikalo za vklop/izklop (1) najprej pomaknite v položaj za izklop in nato električno orodje znova vklopite.