# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

Prašina, npr. mineralna prašina, može biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih puteva korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.
Materijal, koji sadrži azbest, smiju obrađivati samo stručne osobe.

- Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta.
- Preporučuje se nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2.

Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.

##

- Prekidač za biranje brzina možete pritisnuti samo u stanju mirovanja električnog alata.

Okrenite prekidač za biranje brzina (3) na željenu brzinu (I ili II).

Prekidačem za biranje brzina (3) možete odabrati 2 područja broja okretaja.

Brzina I:

Područje manjeg broja okretaja

Brzina II:

Područje većeg broja okretaja

##

Za puštanje električnog alata u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1). Za blokadu prekidača za uključivanje/isključivanje (1) pritisnite tipku za blokadu (5) i otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje električnog alata kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) i zatim ga otpustite.

##

Kotačićem za predbiranje broja okretaja (2) možete prethodno odabrati željeni broj okretaja (čak i tijekom rada).

Potreban broj okretaja ovisi o smjesi i radnim uvjetima.

##

Elektronički meki start polako povećava broj okretaja kada pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (1). Na taj način se sprječava prskanje smjese.

##

Konstantna elektronika održava konstantni broj okretaja u praznom hodu i u određenim uvjetima opterećenja. To jamči jednolični radni učinak.

##

Pokazivač zamjene ugljenih četkica (9) treperi crveno kada su ugljene četkice istrošene. Ugljene četkice treba zamijeniti. U tu svrhu pošaljite električni alat u ovlašteni servis za Bosch električne alate vidi Servisna služba i savjeti o uporabi.

##

Zaštita od ponovnog pokretanja sprječava nekontrolirano pokretanje električnog alata nakon prekida električnog napajanja.

Za ponovno puštanje u rad pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) u isključeni položaj i ponovno uključite električni alat.