# 搅拌器安全警告

- 双手握持工具上的手柄。失控会导致人身伤害。

- 当搅拌易燃材料时应确保充分的通风，避免产生危险气体。雾气在形成过程中可能会被吸入或被工具产生的火花点燃。

- 不要用于搅拌食物（食品）。工具及其附件不是为加工食物而设计的。

- 保持软线远离工作区域。软线可能会被搅拌头卷入。

- 确保用于搅拌的容器放置在安全、稳固的位置。未适当固定的容器可能会意外移动。

- 确保液体不会喷溅到工具的外壳上。溅进工具的液体可能导致工具损坏和产生电击。

- 应遵循搅拌材料的说明和警告。搅拌的材料可能是有害的。

- 如果工具掉入搅拌的材料中，应立即拔去电源插头，并请合格的维修人员检查。工具未拔插头时，伸进料桶内会导致电击。

- 搅拌时不要把手或其他任何物体伸入搅拌容器内。触碰搅拌头可能导致严重的人身伤害。

- 只有当搅拌头插在搅拌容器内时才能启动和关停工具。搅拌头在失控情况下可能弯曲或飞甩。

- 不得加工有爆炸危险的材料（例如易燃性溶剂）。电动工具产生的火花会点燃出现的气体。

- 遵守要搅拌材料的安全数据表（SDB）中的指示和警告提示。要搅拌的材料可能有损健康。

- 不可以把电动工具放在支架中使用。本电动工具不适合固定式运行。