# Säkerhetsanvisningar för omrörare

- Håll verktyget i handtagen med båda händer. Om du förlorar kontrollen över verktyget så kan du skadas.

- Se till att utrymmet i det du vistas har tillräcklig ventilation när du blandar antändliga material, för att undvika farlig atmosfär. Ångor som utvecklas kan andas in eller antändas av gnistor från elverktyg.

- Blanda inte mat.Elverktyg och deras tillbehör är inte till för tillredning av mat.

- Håll sladden borta från arbetsområdet. Sladden kan trassla ihop sig i blandningskärlet.

- Se till att blandningskärlet är placerat stabilt och säkert. Ett kärl som inte står stabilt kan röra sig plötsligt och oväntat.

- Se till att det inte stänker någon vätska på elverktyget.Vätska som tränger in i elverktyget kan orsaka skada och elstöt.

- Följ instruktionerna och varningarna för det material som ska blandas.Materialet som ska blandas kan vara farligt.

- Om elverktyget faller ner i blandningskärlet, dra omedelbart ut verktygets sladd och låt omedelbart en kvalificerad reparatör kontrollera verktyget.Grip inte efter verktyget med sladden fortfarande ansluten, risk för elstöt.

- Grip inte ner i blandningskärlet med händerna och för inte in några andra objekt medan du blandar.Kontakt med blandningskärlet kan leda till allvarliga personskador.

- Starta och för ner verktyget i blandningskärlet endast. Blandningskärlet kan böja sig eller rotera på ett okontrollerat vis.

- Bearbeta inga explosiva ämnen (t.ex. lättantändliga lösningsmedel). Elverktyg förorsakar gnistor, som kan antända ångor som uppstår.

- Följ anvisningarna och varningarna i säkerhetsdatabladet (SDB) för materialet som ska blandas. Materialet som ska blandas kan vara hälsovådligt.

- Elverktyget får inte användas i ett stativ. Elverktyget är inte avsett för stationär användning.