# 교반기 관련 안전 수칙

- 공구에 달린 손잡이를 양손으로 잡으십시오. 통제력을 상실하면 부상을 입을 수 있습니다.

- 가연성 재료를 혼합할 때 위험이 발생하지 않도록 충분히 환기시키십시오. 발생하는 증기를 흡입하거나 전동공구에서 생기는 불꽃에 의해 점화될 수 있습니다.

- 음식물을 섞지 마십시오.전동공구 및 해당 액세서리는 음식물 처리 용도로 설계되지 않았습니다.

- 작업 영역 가까이에 코드를 두지 마십시오. 코드가 믹서 바구니에 의해 엉킬 수 있습니다.

- 교반 용기가 안전한 위치에 잘 고정되었는지 확인하십시오. 용기가 제대로 고정되지 않으면 의도치 않게 움직일 수 있습니다.

- 전동공구의 하우징에 액체가 튀지 않도록 하십시오.전동공구에 액체가 유입되면 공구가 손상되어 감전이 발생할 수 있습니다.

- 혼합할 재료에 대한 지침 및 경고사항을 따르십시오.혼합할 재료에 유해 물질이 포함되어 있을 수 있습니다.

- 전동공구가 재료 안에 빠진 경우, 즉시 공구의 전원을 분리하고, 전문 수리 인력을 통해 공구를 점검 받으십시오.전원에 연결되어 있는 공구가 통에 닿으면 감전을 유발할 수 있습니다.

- 교반 작업을 하는 동안 교반 용기에 손을 대거나 용기에 다른 물체를 삽입하는 일이 없도록 하십시오.교반기 통에 닿으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 공구가 교반 용기 안에 있을 때에만 시동시켜 작동해야 합니다. 교반기 통이 굽거나 통제되지 않은 상태로 돌아갈 수 있습니다.

- 폭발 위험이 있는 물질(예: 가연성 높은 용매)을 임의로 취급하지 마십시오. 전동공구에서 생성되는 불꽃으로 증기가 발생할 때 불이 붙을 수 있습니다.

- 작업할 소재의 물질안전보건자료(SDB)에 나와 있는 지침 및 경고 안내 사항을 따르십시오. 교반 작업할 소재는 건강에 유해할 수 있습니다.

- 본 전동공구를 스탠드에서 사용하지 마십시오. 본 전동공구는 고정하여 작동할 수 없습니다.