# Navodila za mešanje

- Preprečite škropljenje mešalnega materiala. Lahko bi spodrsnili in izgubili kontrolo nad električnim orodjem.

- Izogibajte se daljšemu delovanju električnega orodja z zmanjšanim številom vrtljajev. Drugače se lahko motor električnega orodja pregreje.

Izbira mešala je odvisna od materiala, ki ga želite mešati.

Za mešanje materialov z nizko viskoznostjo, kot so npr. disperzijske barve, laki, lepila, masa za zalivanje in tekoči cement, uporabite mešalo z vrtenjem v levo. V mešalu z vrtenjem v levo se material potiska od zgoraj navzdol. Mešalo se vrti navzgor. Materiale z nizko viskoznostjo mešate brez brizganja.

Za mešanje materialov z visoko viskoznostjo, ko so npr. končni omet, beton, cement, estrih, polnila in epoksidna smola, uporabite mešalo z vrtenjem v desno. V mešalu z vrtenjem v desno se material potiska od spodaj navzgor. Mešalo se vrti navzdol. Materiali z visoko viskoznostjo se premešajo optimalno.

Med delom pomikajte električno orodje gor in dol. Mešalo po uporabi očistite.

- Električno orodje shranjujte na varnem mestu. Poskrbite za stabilno postavitev orodja. V nasprotnem primeru se lahko električno orodje poškoduje.