# Dane techniczne

Mieszalnik |  | GRW 140
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Moc nominalna | W | 1400
Moc wyjściowa | W | 500
Mechaniczne przełączanie biegów |  | ●
System łagodnego rozruchu |  | ●
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ●
System Constant Electronic |  | ●
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ●
Prędkość obrotowa bez obciążenia
1. bieg | min–1 | 200–480
2. bieg | min–1 | 300–750
Nominalny moment obrotowy
1. bieg | Nm | 10,2
2. bieg | Nm | 6,7
Uchwyt narzędziowy |  | M14
Maksymalna średnica mieszadła | mm | 140
WagaA) | kg | 4,2
Klasa ochrony |  | / II

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.