# Tekniska data

Maskinomrörare |  | GRW 140
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 1400
Utgångseffekt | W | 500
Välja växel mekaniskt |  | ●
Mjukstart |  | ●
Inställning av varvtal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ●
Tomgångsvarvtal
1:a växeln | v/min | 200–480
2:a växeln | v/min | 300–750
Nominellt vridmoment
1:a växeln | Nm | 10,2
2:a växeln | Nm | 6,7
Verktygsfäste |  | M14
Maximal diameter omrörare | mm | 140
ViktA) | kg | 4,2
Skyddsklass |  | / II

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.