# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

Les poussières, par ex. les poussières minérales, peuvent être nocives. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire conforme à la classe de filtration P2.

Respectez la réglementation relative aux matériaux à travailler en vigueur dans votre pays.

##

- N’actionnez le sélecteur de vitesse que lorsque l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Placez le sélecteur de vitesse (3) sur la vitesse souhaitée (I ou II).

Le sélecteur de vitesse (3) permet de présélectionner 2 plages de vitesses de rotation.

Vitesse I :

Plage de basses vitesses

Vitesse II :

Plage de hautes vitesses

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (1). Pour bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt (1), appuyez sur la touche de verrouillage (5) et relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Pour arrêter l’outil électroportatif, actionnez brièvement l’interrupteur Marche/Arrêt (1) et relâchez-le.

##

La vitesse de rotation souhaitée peut être présélectionnée à l’aide de la molette de présélection (2) (aussi pendant l’utilisation de l’outil).

La vitesse de rotation requise dépend de la nature du produit à mélanger et des conditions d’utilisation.

##

Le démarrage progressif électronique fait en sorte que la vitesse de rotation augmente graduellement lors de l’actionnement de l’interrupteur Marche/Arrêt (1). Cela évite les projections de produit et les éclaboussures.

##

La constante électronique maintient la vitesse de rotation constante à vide et dans certaines conditions de charge. Elle assure un fonctionnement et un mélange régulier.

##

L’indicateur de changement de charbons (9) clignote en rouge lorsque les charbons sont usés. Il faut alors remplacer les charbons. Envoyez pour cela l’outil électroportatif à un centre de service après-vente agréé pour les outils électroportatifs Bosch voir Service après-vente et conseil utilisateurs.

##

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontrôlé de l’outil électroportatif après une coupure de courant.

Pour remettre en marche l’outil électroportatif, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (1) dans la position arrêt et redémarrez l’outil électroportatif.