# Uzsākot lietošanu

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

Putekļi, piemēram, minerālvielu putekļi, var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu saslimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tuvumā esošajām personām.
Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām iemaņām.

- Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
- Darba laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.

Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.

##

- Pārvietojiet pārnesumu pārslēdzēju tikai laikā, kad elektroinstruments nedarbojas.

Pagrieziet pārnesumu pārslēdzēju (3) uz vēlamo pārnesumu (I vai II).

Ar pārnesumu pārslēdzēju (3) var izvēlēties vienu no 2 darbvārpstas griešanās ātruma diapazoniem.

Pārnesums I:

Mazs apgriezienu skaita diapazons

Pārnesums II:

Liels apgriezienu skaita diapazons

##

Lai iedarbinātu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (1). Lai nobloķētu ieslēdzēju/izslēdzēju (1), nospiediet bloķēšans taustiņu (5) un atlaidiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1).

Lai elektroinstrumentu izslēgtu, īsi nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (1) un tad atlaidiet to.

##

Nepieciešamo apgriezienu skaitu var regulēt (arī darbības laikā) ar apgriezienu skaita regulēšanas pirkstratu (2).

Nepieciešamais apgriezienu skaits ir atkarīgs no maisāmā materiāla un darba apstākļiem.

##

Elektroniskā laidenā palaišana lēnām palielina apgriezienu skaitu, ja tiek nospiests ieslēdzēja/izslēdzēja slēdzis (1). Tādējādi tiek novērsta maisāmā materiāla izšļakstīšana.

##

Elektroniskā gaitas stabilizēšana uztur nemainīgu apgriezienu skaitu brīvgaitā un noteiktos slodzes apstākļos. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu darba rezultātu.

##

Ogles sukas nomaiņas indikators (9) mirgo sarkanā krāsa, ja ogles sukas ir nolietojušās. Ogles sukas ir jānomaina. Šai nolūkā nosūtiet elektroinstrumentu pilnvarotam klientu apkalpošanas dienestam, kas atbild par Bosch elektroinstrumentiem skatīt Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu.

##

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta nekontrolētu ieslēgšanos, atjaunojoties sprieguma padevei pēc elektrobarošanas pārtraukuma.

Lai atsāktu darbu, pārvietojiet ieslēdzēju/izslēdzēju (1) izslēgtā stāvoklī un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu.