# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

Tolm, nt mineraalsete materjalide tolm võib olla terviseohtlik. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sisse‌hingamine võib põhjustada seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.
Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.

- Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- Soovitame kasutada hingamisteede kaitsemaski P2-klassi filtriga.

Järgige töödeldavate materjalide kohta kehtivaid riiklikke eeskirju.

##

- Rakendage käiguvaliku lülitit üksnes siis, kui elektriline tööriist ei tööta.

Pöörake käiguvahetuslüliti (3) soovitud käigule (I või II).

Käiguvaliku lülitiga (3) saab eelvalida 2 pöörlemiskiiruste vahemikku.

Käik I:

Madalam pöörlemiskiiruste piirkond

Käik II:

Kõrgem pöörlemiskiiruste piirkond

##

Elektrilise tööriista kasutusele võtmiseks vajutage sisse-/väljalülitit (1). Sisse-/väljalüliti (1) lukustamiseks vajutage lukustamisnuppu (5) ja vabastage sisse-/väljalüliti (1).

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vajutage lühidalt sisse-/väljalülitit (1) ja vabastage seejärel.

##

Soovitud pöörlemiskiirust saab pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (2) eelvalida (ka töö ajal).

Vajalik pöörlemiskiirus oleneb segatavast materjalist ja töötingimustest.

##

Elektrooniline sujuvkäivitus suurendab sisse-/väljalüliti (1) vajutamisel aeglaselt pöörlemiskiirust. Sellega välditakse segatava materjali pritsimist.

##

Elektrooniline püsikiiruse hoidja hoiab konstantset pöörlemiskiirust tühikäigul ja kindlatel koormustingimustel. See tagab ühtlase tööjõudluse.

##

Kui süsiharjad on kulunud, vilgub süsiharjade vahetamisnäit (9) punaselt. Süsiharjad tuleb uuendada. Saatke elektriline tööriist selleks Bosch elektriliste tööriistade volitatud klienditeenindusse vaadake Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine.

##

Taaskäivitumiskaitse hoiab ära elektrilise tööriista kontrollimatu käivitumise pärast voolukatkestust.

Taaskasutuselevõtuks viige sisse-/väljalüliti (1) väljalülitatud asendisse ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse.