# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

Pulberile, de exemplu, pulberile minerale, pot fi nocive pentru sănătate. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice şi/sau afecţiuni respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere.
Materialele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.

- Asigură o ventilaţie optimă a locului de muncă.
- Este recomandat să utilizaţi o mască de protecţie respiratorie din clasa de filtrare P2.

Respectă prevederile din ţara ta referitoare la materialele de prelucrat.

##

- Acţionează comutatorul de selectare a treptelor de turaţie numai cu scula electrică oprită.

Roteşte comutatorul de selectare a treptelor de turaţie (3) în dreptul treptei de turaţie dorite (I sau II).

Cu ajutorul comutatorului de selectare a treptelor de turaţie (3) pot fi preselectate 2 domenii de turaţii.

Treapta de viteză I:

Domeniu de turaţii scăzute

Treapta a II-a de turaţie:

Domeniu de turaţii înalte

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apasă comutatorul de pornire/oprire (1). Pentru a bloca comutatorul de pornire/oprire (1), apasă tasta de blocare (5) şi eliberează comutatorul de pornire/oprire (1).

Pentru deconectarea sculei electrice, apasă scurt comutatorul de pornire/oprire (1), iar apoi eliberează-l.

##

Turaţia dorită poate fi preselectată cu ajutorul rozetei de reglare a preselectării turaţiei (2) (şi în timpul funcţionării).

Turaţia necesară depinde de materialul de malaxat şi de condiţiile de lucru.

##

Dispozitivul electronic de pornire lentă creşte lent turaţia atunci când este apăsat comutatorul de pornire/oprire (1). Astfel, este evitată împroşcarea materialului de malaxat.

##

Sistemul electronic constant menţine o turaţie constantă în timpul funcţionării în gol şi anumite condiţii de sarcină. Acest lucru asigură obţinerea unui randament uniform de lucru.

##

Indicatorul de înlocuire a periilor de cărbune (9) se aprinde intermitent în roşu atunci când periile de cărbune sunt uzate. Periile de cărbune trebuie să fie înlocuite. Pentru aceasta, expediază scula electrică la un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch vezi Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă clienţi.

##

Protecţia împotriva repornirii previne pornirea necontrolată a sculei electrice după producerea unei pene de curent.

Pentru repunerea în funcţiune a sculei electrice, adu comutatorul de pornire/oprire (1) în poziţia de oprire şi reporneşte scula electrică.