# Tehnički podaci

Mešalica |  | GRW 140
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1400
Izlazna snaga | W | 500
Mehanički izbor brzine |  | ●
Lagani start |  | ●
Izbor broja obrtaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ●
Broj obrtaja u praznom hodu
1. brzina | min-1 | 200–480
2. brzina | min-1 | 300–750
Nominalni obrtni momenat
1. brzina | Nm | 10,2
2. brzina | Nm | 6,7
Prihvat za alat |  | M14
Maksimalan prečnik korpe za mešanje | mm | 140
TežinaA) | kg | 4,2
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.