# 技术参数

搅拌器 |  | GRW 140
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 AC4 0..‎
额定输入功率 | 瓦 | 1400
输出功率 | 瓦 | 500
机械式选档 |  | ●
缓速起动 |  | ●
转速预选 |  | ●
恒定电子装置 |  | ●
重启保护 |  | ●
空载转速
第1档 | 转/分钟 | 200–480
第2档 | 转/分钟 | 300–750
额定扭力
第1档 | 牛顿米 | 10.2
第2档 | 牛顿米 | 6.7
工具夹头 |  | M14
最大搅拌头直径 | 毫米 | 140
重量A) | 公斤 | 4.2
保护等级 |  | / II

A)

  不含电源线和电源插头的重量

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。