# Tehnični podatki

Mešalnik |  | GRW 140
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nazivna moč | W | 1400
Izhodna moč | W | 500
Mehanska izbira stopnje |  | ●
Mehki zagon |  | ●
Izbira števila vrtljajev |  | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ●
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ●
Število vrtljajev v prostem teku
1. stopnja | min–1 | 200–480
2. stopnja | min–1 | 300–750
Nazivni vrtilni moment
1. stopnja | Nm | 10,2
2. stopnja | Nm | 6,7
Vpenjalni sistem |  | M14
Največji premer mešala | mm | 140
TežaA) | kg | 4,2
Razred zaščite |  | / II

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.