# 開始使用

- 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

像是礦物類的廢塵可能有損健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。
只有經過專業訓練的人才允許加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

##

- 電動工具靜止時，才能操作選檔開關。

將選檔開關 (3) 轉到所需檔位（I 或 II）。

選檔開關 (3) 提供 2 種轉速範圍，供您選用。

檔位 I：

低轉速範圍

檔位 II：

高轉速範圍

##

若要讓電動工具開始運轉，請按下起停開關 (1)。若要鎖定起停開關 (1)，請按下鎖定按鈕 (5)，然後鬆開起停開關 (1)。

若要關閉電動工具，請短按起停開關(1)，然後鬆開。

##

可透過轉速設定轉鈕 (2) 預選所需的轉速（即使是在工具運作期間）。

所需轉速取決於攪拌混合物種類和工作條件。

##

當按下起停開關 (1) 時，電子控制的緩速起動功能會緩慢增加速度。這可以防止攪拌混合物飛濺。

##

電子穩定控制系統可在空轉和特定負載條件下保持恆定轉速。此可確保穩定的工作性能。

##

當碳刷用完時，碳刷更換指示器 (9) 會閃爍紅色。必須更換碳刷。為此，請將電動工具送至授權的 Bosch 電動工具服務中心 參見 顧客服務處和顧客咨詢中心。

##

防止再起動功能可以避免電動工具在供電中斷之後，突然失控地再度起動。

若想要讓工具重新運轉，請將起停開關 (1) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。