# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun laitekilvessä olevia tietoja.

Pöly, esim. kivipöly, saattaa olla terveydelle haitallista. Pölyn koskettaminen tai hengittäminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Asbestipitoisia materiaaleja saavat käsitellä vain asiantuntevat ammattilaiset.

- Huolehdi työpisteen tehokkaasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengityssuojanaamaria.

Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.

##

- Siirrä vaihdekytkintä vain sähkötyökalun ollessa pysäytettynä.

Käännä vaihdekytkin (3) haluamasi vaihteen (I tai II) kohdalle.

Vaihdekytkimellä (3) voit valita 2 erilaista kierrosnopeusaluetta.

Vaihde I:

Matala kierroslukualue

Vaihde II:

Korkea kierroslukualue

##

Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistyskytkintä (1). Kun haluat lukita käynnistyskytkimen (1), paina lukituspainiketta (5) ja päästä käynnistyskytkin (1) vapaaksi.

Kun haluat sammuttaa sähkötyökalun, paina lyhyesti käynnistyskytkintä (1) ja päästä painike vapaaksi.

##

Halutun kierrosluvun voi valita kierrosluvun valintarenkaalla (2) (myös käytön aikana).

Tarvittava kierrosluku riippuu sekoitettavasta aineesta ja työskentelyolosuhteista.

##

Elektroninen pehmeä käynnistystoiminto lisää nopeutta hitaasti, kun painat käynnistyskytkintä (1). Tämä estää sekoitettavan aineen roiskumisen.

##

Vakioelektroniikka pitää kierrosluvun tasaisena joutokäynnillä ja tietyissä kuormitusolosuhteissa. Tämä varmistaa tasaisen sekoitustehon.

##

Hiiliharjojen vaihdon merkkivalo (9) vilkkuu punaisena, kun hiiliharjat ovat kuluneet loppuun. Hiiliharjat on vaihdettava. Lähetä sitä varten sähkötyökalu Bosch -sähkötyökalujen valtuutettuun huoltopisteeseen katso Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta.

##

Uudelleenkäynnistyssuoja estää sähkötyökalun hallitsemattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.

Kun haluat ottaa sähkötyökalun uudelleen käyttöön, kytke käynnistyskytkin (1) pois päältä ja käynnistä moottori uudelleen.