# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

Prašine, na primer mineralne prašine mogu biti štetne po zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Sa materijalom koji sadrži azbest smeju raditi samo stručnjaci.

- Pobrinite se da radno mesto bude dobro provetreno.
- Preporučuje se da se nosi zaštitna maska za disanje sa klasom filtera P2.

Obratite pažnju na propise koji važe u vašoj zemlji za materijale koje treba obrađivati.

##

- Prekidač za biranje brzina aktivirajte samo kada električni alat miruje.

Okrenite prekidač za izbor brzine (3) u željenu brzinu (I ili II).

Pomoću prekidača za izbor brzine (3) možete prethodno da izaberete 2 opsega broja obrtaja.

Brzina I:

Niže područje broja obrtaja

Brzina II:

Visok opseg broja obrtaja

##

Za puštanje u rad električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1). Za blokiranje prekidača za uključivanje/isključivanje (1) pritisnite taster za blokadu (5) i pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje, kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) i zatim ga pustite.

##

Željeni broj obrtaja može da se izabere pomoću točkića za podešavanje broja obrtaja (2) (takođe tokom rada).

Potreban broj obrtaja zavisi od materijala koji se meša i uslova rada.

##

Elektronski lagani start polako povećava broj obrtaja kada pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (1). Tako se sprečava prskanje materijala koji se meša.

##

Konstantna elektronika održava konstantan broj obrtaja kod praznog hoda i određenih uslova opterećenja. To omogućuje ravnomernu radnu snagu.

##

Kada se grafitne četkice istroše, prikaz promene grafitnih četkica (9) treperi crveno. Grafitne četkice se moraju zameniti. U tu svrhu pošaljite električni alat ovlašćenom korisničkom servisu za Bosch -električne alate videti Servis i saveti za upotrebu.

##

Zaštita od ponovnog pokretanja sprečava nekontrolisano pokretanje električnog alata nakon prekida napajanja strujom.

Za ponovno puštanje u rad dovedite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) u isključenu poziciju i uključite ponovo električni alat.