# Arbejdsanvisninger ved omrøring

- Undgå at sprøjte med materialet. Ellers kan du komme til at glide i det og tabe kontrollen over el-værktøjet.

- Undgå at lade el-værktøjet arbejde i konstant drift med reduceret omdrejningstal. Dette vil kunne overophede el-værktøjets motor.

Valget af rørekurv afhænger af rørematerialet.

Til røremateriale med lav viskositet som f.eks. dispersionsmaling, lak, lim, støbemasse og cementsvumme anvendes en rørekurv med venstrespiral. I rørekurven med venstrespiral transporteres materialet oppefra og ned. Rørekurven presses opad. Røremateriale med lav viskositet blandes med et minimum af stænk.

Til røremateriale med høj viskositet som f.eks. færdigpuds, beton, cement, afretningsmørtel, spartelmasse og epoxyharpiks anvendes en rørekurv med højrespindel. I rørekurven med højrespiral transporteres materialet nedefra og op. Rørekurven arbejder sig ind i blandematerialet. Røremateriale med høj viskositet blandes optimalt igennem.

Bevæg el-værktøjet op og ned under rørearbejdet. Rengør røreværktøjet efter brug.

- Opbevar el-værktøjet på et sikkert sted. Sørg for, at det ikke kan vælte. Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.