# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

Niektoré druhy prachu, napr. minerálny prach, môžu byť zdraviu škodlivé. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú spracovávať len odborníci.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Odporúčame používať masku na ochranu dýchacích ciest s filtrom triedy P2.

Dodržiavajte aj predpisy vašej krajiny týkajúce sa spracovávaných materiálov.

##

- Prepínač rýchlostných stupňov aktivujte len na zastavenom elektrickom náradí.

Prepínač rýchlostných stupňov (3) otočte na želaný rýchlostný stupeň (I alebo II).

Prepínačom rýchlostných stupňov (3) sa dajú predvoliť 2 rozsahy otáčok.

Stupeň I:

Nízky rozsah otáčok

Stupeň II:

Vysoký rozsah otáčok

##

Na spustenie elektrického náradia stlačte zapínač/vypínač (1). Aby sa zapínač/vypínač (1) zaistil, stlačte blokovacie tlačidlo (5) a zapínač/vypínač uvoľnite (1).

Ak chcete elektrické náradie vypnúť, krátko stlačte zapínač/vypínač (1) a potom ho uvoľnite.

##

Želané otáčky možno prednastaviť pomocou nastavovacieho kolieska predvoľby otáčok (2) (aj počas prevádzky).

Potrebné otáčky závisia od miešaného materiálu a pracovných podmienok.

##

Po stlačení zapínača/vypínača (1) elektronický pozvoľný rozbeh zvyšuje otáčky pomaly. Tým sa zabráni rozstrekovaniu miešaného materiálu.

##

Konštantná elektronika udržiava konštantné otáčky na voľnobehu a pri určitých podmienkach zaťaženia. To zaručuje rovnomerný pracovný výkon.

##

Indikácia výmeny uhlíkov (9) bliká načerveno, keď sú uhlíky opotrebované. Uhlíky je nutné vymeniť. Elektrické náradie preto pošlite do autorizovaného zákazníckeho servisu elektrického náradia Bosch pozri Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia.

##

Ochrana pred opätovným spustením zabraňuje nekontrolovanému spusteniu elektrického náradia po prerušení dodávky elektrického prúdu.

Na opätovné uvedenie do prevádzky dajte zapínač/vypínač (1) do vypnutej pozície a elektrické náradie znovu zapnite.