# Thông số kỹ thuật

Dụng cụ khuấy |  | GRW 140
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Công suất vào danh định | W | 1400
Công suất ra | W | 500
Sự chọn lực Truyền động, Cơ học |  | ●
Khởi động Êm |  | ●
Chọn Trước Tốc Độ |  | ●
Bộ phận điều áp điện tử |  | ●
Chống sự khởi động lại |  | ●
Tốc độ không tải
Số 1 | /phút | 200–480
Số 2 | /phút | 300–750
Lực vặn danh định
Số 1 | Nm | 10,2
Số 2 | Nm | 6,7
Phần lắp dụng cụ |  | M14
Đường kính dụng cụ pha trộn tối đa | mm | 140
Trọng lượngA) | kg | 4,2
Cấp độ bảo vệ |  | / II

A)

  Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.