# Sikkerhetsanvisninger for røreverk

- Hold verktøyet med begge hender på håndtakene. Tap av kontroll kan føre til personskader.

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved blanding av brennbare materialer, slik at farlig atmosfære unngås. Dampen som oppstår, kan innåndes eller antennes av gnistene fra elektroverktøyet.

- Må ikke brukes til å blande matvarer.Elektroverktøy og tilbehør er ikke beregnet for bearbeiding av mat.

- Hold ledningen borte fra arbeidsområdet. Ledningen kan hekte seg fast i rørekurven.

- Forsikre deg om at rørebeholderen står stødig og sikkert. En beholder som ikke er ordentlig sikret, kan bevege seg uventet.

- Pass på at ingen væske spruter mot huset til elektroverktøyet.Væske som trenger inn i verktøyet kan forårsake skade og elektrisk støt.

- Følg advarslene og anvisningene for materialet som skal røres.Materialet som skal røres, kan være skadelig.

- Hvis elektroverktøyet faller ned i materialet som skal røres, skal verktøyet umiddelbart kobles fra strømforsyningen og elektroverktøyet inspiseres av kvalifisert servicepersonell.Berøring av beholderen mens verktøyet fortsatt er koblet til strømforsyningen kan føre til elektrisk støt.

- Ikke stikke hendene i rørebeholderen eller sett andre objekter ned i den under røring.Berøring av rørebeholderen kan føre til alvorlig personskade.

- Start og stopp verktøyet bare i rørebeholderen. Rørekurven kan bli bøyd eller rotere ukontrollert.

- Må ikke brukes til bearbeiding av eksplosjonsfarlige stoffer (f.eks. lett antennelige løsemidler). Elektroverktøy produserer gnister som kan antenne dampen som oppstår.

- Følg anvisningene og advarslene i sikkerhetsdatabladet (SDB) for materialet som skal omrøres. Materialet som skal omrøres, kan være helsefarlig.

- Elektroverktøyet må ikke brukes montert på et stativ. Elektroverktøyet er ikke godkjent for stasjonær bruk.